(module HEADER-2x7 (layer F.Cu) (tedit 4F8A6053)
  (tags CONN)
  (fp_text reference HEADER-2x7 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -6.35 0) (end -9.525 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -9.525 0) (end -9.525 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -9.525 3.175) (end -6.35 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -6.35 3.175) (end -6.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -8.89 2.54) (end 8.89 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 8.89 2.54) (end 8.89 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 8.89 -2.54) (end -8.89 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -8.89 2.54) (end -8.89 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
