(module RJ45-RJHSE-5380 placed (layer F.Cu) (tedit 51E4CF70)
  (fp_text reference RJ45-RJHSE-5380 (at 0 -6.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.254 2.54) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (thickness 0.3)))
  )
  (fp_line (start 8.3 -10.3) (end 8.3 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -8.3 -10.3) (end -8.3 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 8.3 -10.3) (end -8.3 -10.3) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad "" thru_hole circle (at 6.35 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -6.35 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.556 -2.54) (size 1.25 1.25) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -4.318) (size 1.25 1.25) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.524 -2.54) (size 1.25 1.25) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.508 -4.318) (size 1.25 1.25) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.508 -2.54) (size 1.25 1.25) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.524 -4.318) (size 1.25 1.25) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 1.25 1.25) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.556 -4.318) (size 1.25 1.25) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
