(module 0805 (layer F.Cu) (tedit 50998367)
  (solder_mask_margin 0.1016)
  (fp_text reference 0805 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1905)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1905)))
  )
  (fp_line (start -1.778 -0.9144) (end 1.778 -0.9144) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.778 -0.9144) (end 1.778 0.9144) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.778 0.9144) (end -1.778 0.9144) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.778 0.9144) (end -1.778 -0.9144) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 2 smd rect (at 1.016 0) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  (pad 1 smd rect (at -1.016 0) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
)
