(module QFN32-5 (layer F.Cu) (tedit 527E5F01)
  (tags LFCSP)
  (solder_mask_margin 0.07112)
  (clearance 0.1524)
  (fp_text reference QFN32-5 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00076 1.00076) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.00076 1.00076) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -2.045 -2.5) (end -2.15 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.15 -2.5) (end -2.5 -2.15) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.5 -2.15) (end -2.5 -2.05) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.5 -2.05) (end 2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.05 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.05 2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end 2.5 2.05) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.5 2.05) (end -2.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.05 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd oval (at -2.675 -1.75) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -2.675 -1.25) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -2.675 -0.75) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -2.675 -0.25) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -2.675 0.25) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -2.675 0.75) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -2.675 1.25) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -2.675 1.75) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 0 smd rect (at 0 0) (size 3.525 3.525) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.09906))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.35) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at -1.1 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.35) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at -1.1 -1.1) (size 0.6 0.6) (drill 0.35) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 -1.1) (size 0.6 0.6) (drill 0.35) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 1.1 -1.1) (size 0.6 0.6) (drill 0.35) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 1.1 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.35) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 1.1 1.1) (size 0.6 0.6) (drill 0.35) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 1.1) (size 0.6 0.6) (drill 0.35) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at -1.1 1.1) (size 0.6 0.6) (drill 0.35) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 0 smd rect (at -1.1 -1.1) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 0 smd rect (at 0 -1.1) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 0 smd rect (at 1.1 -1.1) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 0 smd rect (at -1.1 0) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 0 smd rect (at 0 0) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 0 smd rect (at 1.1 0) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 0 smd rect (at -1.1 1.1) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 0 smd rect (at 0 1.1) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 0 smd rect (at 1.1 1.1) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd oval (at -1.75 2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at -1.25 2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at -0.75 2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at -0.25 2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 0.25 2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 0.75 2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 1.25 2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 1.75 2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd oval (at 2.675 1.75) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd oval (at 2.675 1.25) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd oval (at 2.675 0.75) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd oval (at 2.675 0.25) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd oval (at 2.675 -0.25) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd oval (at 2.675 -0.75) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd oval (at 2.675 -1.25) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd oval (at 2.675 -1.75) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd oval (at 1.75 -2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd oval (at 1.25 -2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd oval (at 0.75 -2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd oval (at 0.25 -2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd oval (at -0.25 -2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd oval (at -0.75 -2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd oval (at -1.25 -2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd oval (at -1.75 -2.675 90) (size 1.35 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
