(module GREATFET-PROTO-AREA (layer F.Cu) (tedit 56085A00)
  (fp_text reference REF** (at -15.24 0 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GREATFET-PROTO-AREA (at -15.24 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -17.78) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0 15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0 17.78) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -2.54 -17.78) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -2.54 -15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at -2.54 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at -2.54 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at -2.54 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at -2.54 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at -2.54 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at -2.54 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 27 thru_hole circle (at -2.54 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 28 thru_hole circle (at -2.54 12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 29 thru_hole circle (at -2.54 15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 30 thru_hole circle (at -2.54 17.78) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 31 thru_hole circle (at -5.08 -17.78) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 32 thru_hole circle (at -5.08 -15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 33 thru_hole circle (at -5.08 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 34 thru_hole circle (at -5.08 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 35 thru_hole circle (at -5.08 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 36 thru_hole circle (at -5.08 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 37 thru_hole circle (at -5.08 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 38 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 39 thru_hole circle (at -5.08 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 40 thru_hole circle (at -5.08 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 41 thru_hole circle (at -5.08 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 42 thru_hole circle (at -5.08 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 43 thru_hole circle (at -5.08 12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 44 thru_hole circle (at -5.08 15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 47 thru_hole circle (at -7.62 -15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 48 thru_hole circle (at -7.62 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 49 thru_hole circle (at -7.62 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 50 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 51 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 52 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 53 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 54 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 55 thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 56 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 57 thru_hole circle (at -7.62 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 58 thru_hole circle (at -7.62 12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 61 thru_hole circle (at -10.16 -15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 62 thru_hole circle (at -10.16 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 63 thru_hole circle (at -10.16 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 64 thru_hole circle (at -10.16 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 65 thru_hole circle (at -10.16 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 66 thru_hole circle (at -10.16 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 67 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 68 thru_hole circle (at -10.16 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 69 thru_hole circle (at -10.16 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 70 thru_hole circle (at -10.16 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 71 thru_hole circle (at -10.16 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 72 thru_hole circle (at -10.16 12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 74 thru_hole circle (at -12.7 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 75 thru_hole circle (at -12.7 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 76 thru_hole circle (at -12.7 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 77 thru_hole circle (at -12.7 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 78 thru_hole circle (at -12.7 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 79 thru_hole circle (at -12.7 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 80 thru_hole circle (at -12.7 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 81 thru_hole circle (at -12.7 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 82 thru_hole circle (at -12.7 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 45 thru_hole circle (at -12.7 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
