(module XTAL5.0x3.2mm (layer F.Cu) (tedit 57E1C2E6)
  (fp_text reference XTAL5.0x3.2mm (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -2.5 -0.3) (end -2.5 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -0.3) (end 2.5 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.8 1.6) (end 0.8 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.8 -1.6) (end 0.8 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -2 1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2 -1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2 1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2 -1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
