(module LTST-S220 (layer F.Cu) (tedit 5787BCD0)
  (solder_mask_margin 0.1016)
  (fp_text reference LTST-S220 (at 0 -1.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1905)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1905)))
  )
  (fp_line (start -0.7 1) (end -1 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.7 1) (end 1 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.7 1) (end 0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.2 -0.4) (end -0.2 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.2 0.4) (end 0.2 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.2 0) (end -0.2 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.2 -0.7) (end -2.2 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.2 0.7) (end 2.2 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.2 0.7) (end 2.2 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.2 -0.7) (end -2.2 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (die_length 0.08128) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  (pad 2 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
)
