(module 0603-JUMPER (layer F.Cu) (tedit 5605DA26)
  (solder_mask_margin 0.1016)
  (fp_text reference JMP (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_line (start -0.762 0.6096) (end 0.762 0.6096) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.762 -0.6096) (end -0.762 -0.6096) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0.762 0) (end 0.762 -0.6096) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -0.762 0) (end -0.762 0.6096) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd oval (at -0.6477 0) (size 1.0922 0.8636) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  (pad 2 smd rect (at 0.3556 0) (size 0.508 0.8636) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  (pad 1 smd rect (at -0.3556 0) (size 0.508 0.8636) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  (pad 2 smd oval (at 0.6477 0) (size 1.0922 0.8636) (layers F.Cu F.Mask))
)
