(module XTAL3.2x2.5mm-EXT (layer F.Cu) (tedit 5631B2E0)
  (fp_text reference XTAL3.2x2.5mm-EXT (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.6002 0.09906) (end -1.6002 -0.09906) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.6002 0.09906) (end 1.6002 -0.09906) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.24892 1.24968) (end 0.24892 1.24968) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.24892 -1.24968) (end 0.24892 -1.24968) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at -1.35 0.8) (size 1.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.35 -0.8) (size 1.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.35 0.8) (size 1.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.35 -0.8) (size 1.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
