(module XTAL3.2x2.5mm (layer F.Cu) (tedit 5631B284)
  (fp_text reference XTAL3.2x2.5mm (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start -1.6 0.1) (end -1.6 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.6 0.1) (end 1.6 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.25 1.25) (end 0.25 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.25 -1.25) (end 0.25 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.1 0.8) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.1 -0.8) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.1 0.8) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.1 -0.8) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
