(module SOIC8-208 (layer F.Cu) (tedit 4F8A53A2)
  (fp_text reference SOIC8-208 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_circle (center -1.651 -1.651) (end -1.143 -1.651) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.667 -2.667) (end -2.667 2.667) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.667 2.667) (end 2.667 2.667) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.667 2.667) (end 2.667 -2.667) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.667 -2.667) (end -2.667 -2.667) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at -3.81 -1.905) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.81 -0.635) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.81 0.635) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.81 1.905) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.81 1.905) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.81 0.635) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.81 -0.635) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.81 -1.905) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
