(module 2500BL14M100 (layer F.Cu) (tedit 5605CED5)
  (fp_text reference 2500BL14M100 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.381 0.381) (thickness 0.09525)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.381 0.381) (thickness 0.09652)))
  )
  (fp_line (start 0.8001 0.39878) (end -0.50038 0.39878) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.8001 -0.39878) (end 0.8001 -0.39878) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.8001 -0.39878) (end -0.8001 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.8001 0.39878) (end -0.8001 0.29972) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.8001 -0.39878) (end 0.8001 0.39878) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at -0.5 0.425) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.425) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.5 0.425) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.5 -0.425) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.425) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.5 -0.425) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
