(module GSG-SMA-EDGE (layer F.Cu) (tedit 534AD186)
  (fp_text reference SMA-EDGE (at 1.99898 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 1.99898 4.0005) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.12446)))
  )
  (pad 1 smd rect (at 2.032 0) (size 4.064 1.524) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.032 -2.54) (size 4.064 1.524) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.032 2.54) (size 4.064 1.524) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.032 -2.54) (size 4.064 1.524) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.032 2.54) (size 4.064 1.524) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.6 -2.2) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.6 -2.9) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.6 -2.2) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.6 -2.2) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.6 -2.9) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.6 -2.9) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.6 2.2) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.6 2.2) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.6 2.2) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.6 2.9) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.6 2.9) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.6 2.9) (size 0.762 0.762) (drill 0.3048) (layers *.Cu *.Mask))
)
