(module B140-13-F placed (layer F.Cu) (tedit 51E4CCF1)
  (fp_text reference B140-13-F (at 0 0 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.5 -0.5) (end -0.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.5 0) (end 0.5 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.5 -0.5) (end 0.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.5 0.5) (end -0.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.4 -1) (end 3.4 -1) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.4 -1) (end 3.4 1) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.4 1) (end -3.4 1) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.4 1) (end -3.4 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at -2 0 180) (size 2.5 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2 0 180) (size 2.5 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
