(module 0402-SHORT-10MIL (layer F.Cu) (tedit 5047BF49)
  (solder_mask_margin 0.1016)
  (fp_text reference 0402-SHORT-10MIL (at 0 0.0508) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4064 0.4064) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0.0508) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.4064 0.4064) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_line (start 0.889 -0.381) (end 0.889 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.889 0.381) (end -0.889 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.889 0.381) (end -0.889 -0.381) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.889 -0.381) (end 0.889 -0.381) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 2 smd rect (at 0.5334 0) (size 0.508 0.5588) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 1 smd rect (at -0.5334 0) (size 0.508 0.5588) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" smd rect (at 0 0) (size 0.762 0.254) (layers F.Cu F.Mask))
)
