(module KT2520K (layer F.Cu) (tedit 57E1C5A4)
  (fp_text reference KT2520K (at 0 -0.18) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.4 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -1.25 1) (end -1.25 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.25 1) (end -1.25 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.25 -1) (end 1.25 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 -1) (end 1.25 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -0.5 0.3) (end -0.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.15 0.7375) (size 0.5 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.935) (size 0.7 0.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.15 0.7375) (size 0.5 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.15 -0.7375) (size 0.5 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.935) (size 0.7 0.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.15 -0.7375) (size 0.5 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
