(module HEADER-SMT-2x4 (layer F.Cu) (tedit 57C517B6)
  (tags CONN)
  (fp_text reference HEADER-SMT-2x4 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -5.715 2.54) (end -7.62 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.715 2.54) (end -6.35 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.715 2.54) (end -6.35 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 5.08 4.445) (end 5.08 -4.445) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 5.08 -4.445) (end -5.08 -4.445) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -5.08 -4.445) (end -5.08 4.445) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -5.08 4.445) (end 5.08 4.445) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 smd rect (at -3.81 2.22) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.81 -2.22) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.27 2.22) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.27 -2.22) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.27 2.22) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.27 -2.22) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.81 2.22) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.81 -2.22) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
