(module SWITCH-FSMRA (layer F.Cu) (tedit 527ECBC8)
  (fp_text reference SWITCH-FSMRA (at 0 1.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00076 1.00076) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 1.8) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.00076 1.00076) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -1.75 2.6) (end -1.75 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.75 2.9) (end 1.75 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.75 2.9) (end 1.75 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.5 2.6) (end -3.5 -4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.5 -4) (end 3.5 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.1 -4) (end 3.1 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.1 -4) (end -3.1 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.5 -1.1) (end 3.5 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.5 2.6) (end 3.5 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.5 -4) (end -3.1 -4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.5 -4) (end 3.1 -4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.25 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.99) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.25 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.99) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 3.505 -2.49) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at -3.505 -2.49) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
