(module XTAL-AB26TRQ (layer F.Cu) (tedit 52904C10)
  (fp_text reference XTAL-AB26TRQ (at 3.1 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00076 1.00076) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 3.1 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.00076 1.00076) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -0.7 -0.9) (end 6.9 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.9 -0.9) (end 6.9 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.9 0.9) (end -0.7 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.7 0.9) (end -0.7 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.45) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 -0.45) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 0 smd rect (at 5.55 0) (size 2.4 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
