(module HEADER-1x20 (layer F.Cu) (tedit 560071ED)
  (tags CONN)
  (fp_text reference HEADER-1x20 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value Val** (at -15.24 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -22.86 1.905) (end -22.86 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -22.86 -1.905) (end -26.035 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -26.035 -1.905) (end -26.035 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -25.4 -1.27) (end -25.4 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -25.4 1.27) (end 25.4 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 25.4 1.27) (end 25.4 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 25.4 -1.27) (end -25.4 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -26.035 1.905) (end -22.86 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
