(module SWITCH-PTS840-P (layer F.Cu) (tedit 5602DB2A)
  (fp_text reference SWITCH-PTS840-P (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00076 1.00076) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 1.8) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.00076 1.00076) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -0.85 2.1) (end -0.85 1.45) (layer Cmts.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.85 2.1) (end 0.85 1.45) (layer Cmts.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.85 2.1) (end 0.85 2.1) (layer Cmts.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.75 1.45) (end 1.75 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.75 1.45) (end 1.75 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.75 -1.45) (end -1.75 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.75 -1.45) (end -1.75 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.025 0.8) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.025 0.8) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.925 -0.725) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.925 -0.725) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.925 0.725) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.925 0.725) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 0 smd rect (at 0 -1.7) (size 1.1 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
