(module SMA-VERTICAL (layer F.Cu) (tedit 56DA6AD7)
  (fp_text reference SMA-VERTICAL (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -4.064 -4.064) (end -4.064 4.064) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -4.064 4.064) (end 4.064 4.064) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 4.064 4.064) (end 4.064 -4.064) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 4.064 -4.064) (end -4.064 -4.064) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 2.54 2.54) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 2.54 2.54) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 2.54 2.54) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 2.54 2.54) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
