(module 0603D (layer F.Cu) (tedit 56030F0A)
  (solder_mask_margin 0.1016)
  (fp_text reference 0603D (at 0.7112 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.508) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_line (start 0 0) (end 0.07 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.15 0) (end 0.15 -0.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.15 -0.2) (end 0.15 0.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.15 0.2) (end -0.15 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.3716 -0.6096) (end -1.3716 -0.6096) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.3716 -0.6096) (end -1.3716 0.6096) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.3716 0.6096) (end 1.3716 0.6096) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.3716 0.6096) (end 1.3716 -0.6096) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
)
