(module SKY13317-373LF (layer F.Cu) (tedit 537A5509)
  (fp_text reference SKY13317-373LF (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.3) (thickness 0.0762)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.3) (thickness 0.0762)))
  )
  (fp_line (start 0.75 -0.75) (end -0.5 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_circle (center -0.75 -0.95) (end -0.65 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_line (start -0.75 -0.35) (end -0.75 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_line (start -0.75 0.05) (end -0.75 -0.05) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_line (start -0.75 0.45) (end -0.75 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_line (start 0.75 0.35) (end 0.75 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_line (start 0.75 -0.05) (end 0.75 0.05) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_line (start 0.75 -0.45) (end 0.75 -0.35) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_line (start -0.75 0.75) (end 0.75 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 -0.6) (size 0.8 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 -0.2) (size 0.8 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.95 0.2) (size 0.8 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.95 0.6) (size 0.8 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.95 0.6) (size 0.8 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.95 0.2) (size 0.8 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.95 -0.2) (size 0.8 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.95 -0.6) (size 0.8 0.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 0 smd rect (at 0 0) (size 0.2 1.3) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 0 smd oval (at 0.25 0) (size 0.2 1.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 0 smd rect (at 0 0) (size 0.5 1.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 0 smd oval (at -0.25 0.05) (size 0.2 1.1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 0 smd rect (at -0.24 -0.49 315) (size 0.17112 0.14224) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 0 smd rect (at -0.25 -0.425) (size 0.2 0.15) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 0 smd rect (at 0 0) (size 0.6 1.1) (layers F.Cu F.Paste)
    (solder_paste_margin_ratio -0.01))
)
