(module HEADER-2x20 (layer F.Cu) (tedit 4F8A60EE)
  (tags CONN)
  (fp_text reference HEADER-2x20 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -25.4 -2.54) (end 25.4 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 25.4 -2.54) (end 25.4 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 25.4 2.54) (end -25.4 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -22.86 0) (end -26.035 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -26.035 0) (end -26.035 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -26.035 3.175) (end -22.86 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -22.86 3.175) (end -22.86 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -25.4 2.54) (end -25.4 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
