(module HEADER-2x11 (layer F.Cu) (tedit 52878E74)
  (tags CONN)
  (fp_text reference HEADER-2x11 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -13.97 -2.54) (end 13.97 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 13.97 -2.54) (end 13.97 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 13.97 2.54) (end -13.97 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -11.43 0) (end -14.605 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -14.605 0) (end -14.605 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -14.605 3.175) (end -11.43 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -11.43 3.175) (end -11.43 0) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -13.97 2.54) (end -13.97 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole rect (at -12.7 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -12.7 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -10.16 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -10.16 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 10.16 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 10.16 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 12.7 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 12.7 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
