(module HEADER-1x1 (layer F.Cu) (tedit 4F8A5E1C)
  (tags CONN)
  (fp_text reference HEADER-1x1 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -1.27 -1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
