(module SOT23GDS (layer F.Cu) (tedit 52FD6616)
  (descr "Module CMS SOT23 Transistor GDS")
  (tags "CMS SOT")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q3 (at -0.0044 0.0312) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4318 0.4318) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text value MOSFET_P (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.12954)))
  )
  (fp_line (start -1.524 -0.381) (end 1.524 -0.381) (layer F.SilkS) (width 0.11938))
  (fp_line (start 1.524 -0.381) (end 1.524 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.11938))
  (fp_line (start 1.524 0.381) (end -1.524 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.11938))
  (fp_line (start -1.524 0.381) (end -1.524 -0.381) (layer F.SilkS) (width 0.11938))
  (pad S smd rect (at -0.889 -1.016) (size 0.9144 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G smd rect (at 0.889 -1.016) (size 0.9144 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 0 1.016) (size 0.9144 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/cms_sot23.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.13 0.15 0.15))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
