(module HEADER-1x8 (layer F.Cu) (tedit 4F8A5FA6)
  (tags CONN)
  (fp_text reference HEADER-1x8 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -7.62 1.905) (end -7.62 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -7.62 -1.905) (end -10.795 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -10.795 -1.905) (end -10.795 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -10.16 -1.27) (end -10.16 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -10.16 1.27) (end 10.16 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 10.16 1.27) (end 10.16 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 10.16 -1.27) (end -10.16 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -10.795 1.905) (end -7.62 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole rect (at -8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
