(module POGOPIN-5-IMME (layer F.Cu) (tedit 56080578)
  (fp_text reference POGOPIN-5-IMME (at 10.795 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 10.795 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (pad 4 smd rect (at 11 6) (size 22 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 11 0) (size 22 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 11 -6) (size 22 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 11 -12) (size 22 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 11 12) (size 22 1) (layers F.Cu F.Mask))
)
