(module HEADER-1x7 (layer F.Cu) (tedit 4F8A5F6B)
  (tags CONN)
  (fp_text reference HEADER-1x7 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start 8.89 -1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 8.89 1.27) (end -8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -8.89 -1.27) (end 8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -6.35 1.905) (end -6.35 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -6.35 -1.905) (end -9.525 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -9.525 -1.905) (end -9.525 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -8.89 -1.27) (end -8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -9.525 1.905) (end -6.35 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
