(module SOT23-3 (layer F.Cu) (tedit 5600749C)
  (tags "CMS SOT")
  (attr smd)
  (fp_text reference SOT23-3 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4572 0.381) (thickness 0.09525)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.4572 0.381) (thickness 0.09525)))
  )
  (fp_line (start -1.524 -0.381) (end 1.524 -0.381) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.524 -0.381) (end 1.524 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.524 0.381) (end -1.524 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.524 0.381) (end -1.524 -0.381) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 2 smd rect (at -0.889 -1.016) (size 0.9144 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.889 -1.016) (size 0.9144 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 1.016) (size 0.9144 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/cms_sot23.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.13 0.15 0.15))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
