(module CUI_PJ-102[AB]H (layer F.Cu) (tedit 54528A9F)
  (fp_text reference CUI_PJ-102[AB]H (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -4.5 -10.7) (end 4.5 -10.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.5 -10.7) (end 4.5 3.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.5 3.7) (end -4.5 3.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.5 3.7) (end -4.5 -10.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 3) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -3) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -4.7 0) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -7.5) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
