(module SOT25 (layer F.Cu) (tedit 57E1BE70)
  (fp_text reference SOT25 (at 0 -0.18) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.4 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -1.45 0.8) (end -1.45 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.45 0.8) (end -1.45 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.45 -0.8) (end 1.45 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -0.8) (end 1.45 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -1.05 0.4) (end -0.95 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.95 -1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
