(module OH4 (layer F.Cu) (tedit 57E1C75C)
  (tags CONN)
  (fp_text reference OH4 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_circle (center -6.096 2.032) (end -5.588 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -10.16 -6.35) (end 10.16 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -10.16 6.35) (end -10.16 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 10.16 6.35) (end -10.16 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 10.16 -6.35) (end 10.16 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
