(module SOD128 placed (layer F.Cu) (tedit 57C5F8DE)
  (fp_text reference SOD128 (at 0 -0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.1 1.25) (end 2.1 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.1 1.25) (end 2.1 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.1 -1.25) (end 3.1 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.1 -1.25) (end 3.1 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.1 -1.7) (end 2.1 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.1 1.25) (end -2.1 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.1 -1.7) (end -2.1 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.1 1.25) (end -2.1 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.1 -1.25) (end -3.1 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.1 -1.25) (end -3.1 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.1 1.7) (end -2.1 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.1 -1.7) (end 2.1 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.5 0.3) (end -0.5 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.5 0.8) (end 0.5 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.5 0.3) (end 0.5 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.5 1.3) (end -0.5 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at -2.2 0 180) (size 1.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.2 0 180) (size 1.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
